Szögletesbála csomagoló

***McHale 998 Szögletesbála-csomagoló***



**A McHale 998 szögletesbála-csomagológép egy sokoldalú megoldás a szögletesbálák csomagolásához.**

A 998 modellben ötvöződő McHale tervezés közös szelleme, a minőségi komponensek és a precíz műszaki kivitelezés igazán jó választás azoknak a gazdálkodóknak, akik nagy teljesítményt és folyamatos működést akarnak bármilyen körülmények és domborzati viszonyok között. A 998 egy olyan egyedi szögletesbála-csomagoló, amelyik egyszerre három bálát képes mozgatni a szállítószalag-rendszerén:

1. Egy szögletes bála rakodása a mellső szalagra
2. Második szögletes bála mozgatása a mellső szalagról a csomagolási helyzetbe
3. Harmadik – becsomagolt – bála kiürítése a 998 bálacsomagoló hátulján

A 998 szögletesbála-csomagoló tele van egyedi sajátosságokkal, mint a szállítószalagos rakodás, szögletes bálák gyors pozícionálása a csomagolási helyzetbe, hidraulikus fóliavágó és fóliatartó, automata bálaszintezés és alsó függesztő karokra csatlakoztatható rögzítés. A 998 típus minden szögletes bálaméretet képes becsomagolni, a 80cm x 70cm-tól 160cm x 120cm-ig, akár dupla szögletes bálákat is.

A traktorkabinba helyezhető kezelőegységgel a gépkezelő megváltoztathatja a bála méretét és kiválaszthatja a szükséges filmréteget. Ha a gép automata üzemmódra van állítva, akkor egy start gomb megnyomásával az egész csomagolási művelet elindul az elejétől a végéig. A szabadalmaztatott forgatóhenger szög-mérő egységgel a 998 szögletesbála-csomagolók egy állandó és egyenletes csomagolást biztosítanak a szögletes bála méretétől vagy alakjától függetlenül, ügyelve a különleges gondoskodásra.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Szállítási magasság | 3.50m |
| Szállítási hossz | 2.92m |
| TLT ford | 500 – 800 ford/perc |
| Traktor csatlakoztatás | Kat II/III alsó csatl. |
| Kerék méretek | 16.0/70-20 12 ply |
| Önsúly | 3875kg |
| Szállítási szélesség | 7.30m |
|  |
| Hidraulikaigény |  |
| 1 egyszeres mük. szelep | szállítószalag |
| 1 kettős mük. szelep | hidraulikus vonórúd |
|  |
| Fólia rétegek: |  |
| Gépkezelő választhatja ki | – 2/ 2+2/ 2+2+2 (2 – 8 réteg) |
|  |
| Bála méretek | 80 x 70cm-től 160 x 120cm-ig, dupla bálákkal is |
|  | Max. bálahossz 180cm |
| Vezérlés | Elektronikus kezelődobozzal |
| Elektronikus igény | 12 Volt DC/5 Amp |
| Hidraulikus vonórúd |  |
| Önellátos ‘load sensing’ hidraulika |  |
| Felszedő konvejor, rakodás és lerakodás |  |
| Teljesen automata elektronikus vezérlés |  |
| Fülkéből állítható bálaméret és fólia rétegszám |  |
| Automatikus fóliavágó-megfogó |  |
| Alacsony talajnyomású kerekek |  |
| Fékek és világítás |  |
| 2 x 750mm foliaadagolók |  |

Opciók:

|  |  |
| --- | --- |
| Lerakodó konvejor |  |
| Távirányító készlet |  |
| Körbálacsomagoló készlet |  |

## *995TSR Szögletesbála-csomagoló*



**Szögletesbála-csomagoló – McHale 995 TSR – Vontatott, egy fóliaadagolós, teljesen automata, távirányítású, szögletesbála-csomagoló**

A McHale 995 TSR vontatott, egy fóliaadagolós, teljesen automata, távirányítású, szögletesbála-csomagológép egy praktikus és sokoldalú megoldás szögletesbálák csomagolásához.A 995 TSR modellben ötvöződő McHale tervezés közös szelleme, a minőségi komponensek és a precíz műszaki kivitelezés igazán jó választást eredményez mindazon a gazdálkodóknak, akik nagy teljesítményt és folyamatos működést akarnak.

A 995TSR szögletesbála-csomagoló bálaforgató hengerei egyenletes bálaforgatást és hatékony fóliázást biztosítanak. A 995TSR szögletesbála-csomagoló sokoldalúságát bizonyítja, hogy egy egyszerű átállítással körbálák csomagolására is használható. Mint az összes McHale bálacsomagoló, a 995TSR modellek is kiváló minőségű, szorosan fóliázott bálákat készítenek, ezáltal megőrizhetők a takarmány természetes nedvei, nagyobb tápértékű végtermék és környezetbarát eljárás mellett.

A 995TSR szögletesbála-csomagoló lehetőséget ad arra, hogy az alváz elejére felhelyezhető legyen egy hidraulika erőforrás a szállításhoz és üzemeltetéshez. A 995TSR tartalmazza a vonórudat és a szállítókerekeket. A 995TSR szögletesbála-csomagoló egy távvezérlésű bálacsomagoló, amely a távirányító segítségével a rakodóból is üzemeltethető, így egy ember láthatja el a csomagolás és a bálák rakodásának műveletét.

|  |  |
| --- | --- |
| Asztal forgási seb. max. | 30 fordulat/perc |
| Szállítási hossz | 3.1m |
| Szállítási szélesség | 1.73m |
| Túlterhelés elleni védelem | Nyírócsavaros/csapos |
| Zsírzási pontok | 15 |
| Magasság (hengerek tetejéig) | 0.97m |
| Teljes magasság | 1.97m |
| Min. hidr.olaj. szüks. l/perc | 18 l/perc 150 bar |
| Max. bála súly | 1000 kg |
| Önsúly | 1100 kg |
| Körbála max. szélesség | 180 cm |
| 70 x 80, 80 x 80, 80 x 90 cm | Hossz 180 cm |
| Körbála max. átmérő | 180 cm |