Változókamrás bálázók

***V660 – Változókamrás körbálázó***



Hosszú használatra készültek, a világ legzordabb területein tesztelték. A McHale körbálázók és bálacsomagolók világszerte a tartósságukról, megbízhatóságukról, innovációjukról és ár-érték arányukról ismertek.

Mint minden McHale gép, a V6 változókamrás bálázó sorozat is a mezőgazdasági bérvállalkozók és gazdálkodók mai igényeit szem előtt tartva lett megalkotva.

Ez a közös szellem vezetett ahhoz, hogy a V660 változókamrás bálázók üzemeltetése egyszerű és felhasználó barát. Olyan tulajdonságokkal, mint három hevederes bálakamra kettős hajtással, drop floor eltömődésgátló, magas felszereltségi kivitelekkel kombinálva hosszú élettartamot, megbízhatóságot és egy olyan gépet biztosít, amely a legszívósabb terményeket és talajkörülményeket is kezelni tudja.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Hossz | 4.8 m |
| Tömeg | 4.000 kg |
| Szélesség | 2.55/2.58 m |
| Magasság | 2.75 m |
| Görgős terményleszorító | standard |
| Munkaszélesség | 2.100 mm |
| Felszedőujj-tartó rúd száma | 5 sor |
| Rugósujjak távolsága | 70 mm |
| Terményleszorító | opcionális |
| Gumi rendfelszedőkerekek | standard |
| Kések száma | 15 db |
| Eltömődésgátló rendszer | leengedhető késtartó |
| Kés kikapcsolás | hidraulikusan a kabinból |
| Késvédelem | hidraulikus |
| Elméleti vágási hossz | 65 mm |
| Bálázó hevederek száma | 3 db |
| Szélesség (m) | 1.23 |
| Átmérő (m) | 0.7 – 1.68 |
| Bálakamra adagolás | Rotor (F5500) |
| Vezérlés | kézi vagy automata |
| Hálófeszítő rendszer | 4 rudas hálófeszítő |
| Hálótekercs mennyiség | 1+1 tárolás |
| Háló-rétegszám beállítás | kabinból |
| Hajtómű | központi hajtás kétoldali kihajtással |
| Főmeghajtás védelem | nyomatékhatároló |
| Felszedő védelem | csúszókuplung |
| Lánckenés | folyamatos |
| Vezérlőrendszer | Expert Plus |
| Működtetés | félautomata |
| Bálatömörség beállítás | kabinból |
| Bálaátmérő beállítás | kabinból |
| Kerékagy | 8 csavaros |
| Standard kerék | 500/50-22.5 |
| Bálakigurító | standard |
| Közúti világítás | standard |
| Hidraulika igény | 2 pár kettősműködés, 1 szabad visszafolyó |
| Minimális teljesítmény igény | 60 kW (80LE) |
| **\* a szélesség a kerék kiválasztásától függ** | |